
                        TMUSB device driver version 8.00e

                                                                   2025/11/25
                                                     セイコーエプソン株式会社

１．はじめに
------------
    TMUSB は EPSON TM/EU/BAシリーズのデバイスと通信するための USB デバイスドラ
  イバーです。
    デバイスドライバーのインストールはデバイスウィザードに従って行いますが、本
  ユーティリティにて TMUSB デバイスドライバーのサイレントインストールが行えます
  。

２．TMUSB 動作環境
------------------
2.1 動作 OS
  ・ Microsoft(R) Windows 10(R) 32bit
  ・ Microsoft(R) Windows 10(R) 64bit
  ・ Microsoft(R) Windows 11(R) 64bit
  ・ Microsoft(R) Windows 11(R) ARM64
  ・ Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 64bit
  ・ Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 64bit
  ・ Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 64bit
  ・ Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 64bit


  ※ 上記OSをベースとしたEmbedded系OSにも対応しています。
  ※ Windows 8.1以前のOSにはTMUSB device driver version 7.10bをインストールしてください。
  ※ Microsoft, Windows, Windows Serverは、米国 Microsoft Corporation の、米国
     、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
    インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはそ
    の子会社の商標または登録商標です。
  ※ 引用した会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
  

2.2 動作 USB ドライバースタック
  Microsoft(R) 製(OS標準)のドライバースタックをお使いください。
  また、Microsoft(R) 製の USB ドライバースタックは最新のものをご使用
  ください。サードパーティ製の USB ドライバースタックでの動作は保証していません
  。


2.3 動作 USB HUB
  ・ USB 1.1 規格のHUB(Full Speed 対応)
  ・ USB 2.0 規格のHUB(High Speed 対応)
  ・ USB 3.0 規格のHUB(Super Speed 対応)
  ※ USB 1.0 規格の USB HUBの動作は保証していません。
  ※ USB 2.0 High Speed に対応した PC に、USB 2.0 HUB経由でデバイスを接続す
     ると、USB 2.0 High Speed に対応していないデバイスでも、USB 2.0 High Spe
     ed 接続となりますので、USB 2.0 High Speed 接続時の使用条件に従ってくだ
     さい。

2.4 動作デバイス
  ・EPSON TM/EU/BAシリーズのデバイス
  
2.5 動作 USB 接続
  ・最大 HUB 数         5 段
  ※ USB 2.0 規格に適合している USB ケーブル、USB HUBを使用すること
  

３．ファイルの説明
------------------
  以下のようなフォルダ・ファイル構成となっています。

   + TMUSB800c
     + SETUP.exe
     + TMUSBXP  ..................32bitOS用のTMUSBが入っているフォルダ
     + TMUSB64  ..................64bitOS用のTMUSBが入っているフォルダ
     + TMUSBA64 ..................ARM64アーキテクチャ用のTMUSBが入っているフォルダ
     + ReadMeJ.txt
     + ReadMeE.txt

４．デバイスドライバーのインストール方法
----------------------------------------

  インストール/アップデート作業を行う場合は管理者権限で実行する必要があります。

4.1 ドライバーのインストール/アップデート手順

  1) USB ケーブルで接続されたすべてのデバイスの電源をOFFにします
  2) コマンドプロンプトでSETUP プログラムを実行します。必要に応じて起動時オプションをつけてください。
     起動時オプションの詳細は4.2．起動時オプションを参照ください。
  3) インストールが完了したらデバイスの電源を投入します

    使用許諾契約が表示されます。内容をご確認頂き同意される場合は、「使用許諾契
    約に同意する」を選択し、インストールボタンを押してください。
    
    SETUP プログラムが ドライバ情報ファイル(INF)とドライバファイル(SYS)をシステ
    ムにコピーします。

    セットアッププログラムはインストール結果を 環境変数 ERRORLEVEL に返します
      0    : 成功した
      2    : インストールファイルが見つからなかった
      1151 : サポートされていない OS で実行した
      1223 : ユーザがインストールをキャンセルした
      3010 : インストールは成功したが、システムのリブートが必要

4.2．起動時オプション

    -s2 サイレントインストール
        既にインストールされているドライバが新しければインストールしない
    -p1 デバイス省電力機能を有効にします
    -p2 デバイス省電力機能を無効にします

4.3. TM-C100のインストール時の注意

    TM-C100 本体をホストPCに接続する前に必ず、TMUSB の SETUP プログラムを
  実行、または、TM-C100 用のプリンタドライバを先にインストールしてください。
    もし、TM-C100 を PC に接続し電源を入れてもデバイスマネージャに
 「EPSON USB Controller for TM/BA/EU Series」が表示されない場合は、以下
  の手順で復帰させてください。

    1) TM-C100 を PC に接続し電源を入れます
    2) デバイスマネージャに「USB 印刷 Support」が表示されている場合「USB Printi
       ng Support」を右クリックし「削除」を選択します
    3) TM-C100 の電源を入れ直します
    4) デバイスマネージャに「EPSON USB Controller for TM/BA/EU Series」が表示さ
       れるか確認します

５．制限事項
------------
  ・ インストールは必ず管理者権限で行ってください
  ・ TMUSBドライバーを利用しているアプリケーションを終了してからセットアッププ
     ログラムを実行してください
  ・ プリンターに印字中に、電源のOFF/ONや、ケーブルの抜き差しはしないでください
  ・ デバイスの電源をOFFにした後、TMUSBドライバーがアンインストールされる時間
     (約５秒)待ってからデバイスの電源をONしてください
  ・ デバイスドライバがロードされている状態（デバイスの電源がONの状態）でセット
     アッププログラムを実行した場合には、メモリ中のデバイスドライバの更新が行わ
     れません。デバイスの電源OFF/ONまたはシステムの再起動を行ってください
     
  ・コンピューターをスタンバイ/休止状態へ移行中にデバイスの電源を切る、もしく
     はUSBのケーブルを抜くと、OSの制限でシステムが不安定になることがあります。
     印刷アプリケーションを終了、もしくはデバイスの電源をOFFにしてからコンピュ
     ーターをスタンバイ/休止状態にしてください

６．TMUSB ドライバ履歴
----------------------
  ・ 2025/11/25 Version 8.00e Windows 11 ARM64、Windows Server 2025をサポート
  ・ 2024/06/06 Version 8.00d TMUSBドライバーの古いエントリが適切に削除されていない場合がある不具合を修正
  ・ 2023/04/20 Version 8.00c TM-Sシリーズに対応
  ・ 2019/09/13 Version 8.00b Windows 10のセキュリティ機能に対応。Windows 8.1以前をサポートOSから除外

--- EOF ---
